TD4 : Analyse de trames Wifi

Partie I : Gestion d’un réseau sans fil – les trames « beacon »

2. Frequency: 2437MHz donc dans la gamme 2.4GHz. Channel: 6(canal)

3. Il s’agit de 30 Munroe St() et de linksys12

4. Pour linksys\_ses\_24086 : 0.102400 seconds

Pour 30 Munroe Street : 0.102400 seconds

5. 00/16/b6/f7/1d/51

6. broadcast : ff/ff/ff/ff/ff/ff

7. Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Partie 2 : Association/désassociation

1. Ce sont les 1717 et 1718. :
2. ? : Une image contenant table

   Description générée automatiquement
3. 8, voir au dessus
4. Ouverte :



1. Non voir au dessus